*Додаток 1*

*до рішення 94 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання від 02.07.2019 р. №1727 "Про додаткову передачу в користування частин складових газорозподільної системи"*

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування та місце знаходження системи газопостачання** | **Характеристика об'єкту** |
| **1** | **2** |
| Розподільний газопровід високого тиску.Херсонська область, Генічеський район, с. Щасливцеве (відвід до бальнеології) | підземний сталевий Ǿ 40мм, довжиною 7 п.м |
| Розподільний газопровід низького тиску. Херсонська область, Генічеський район, с. Щасливцеве (відвід до бальнеології) | надземний сталевий Ǿ 57мм, довжиною 218 п.м |
| Розподільний газопровід високого тиску.Херсонська область, Генічеський район, с. Щасливцеве, вул. Р. Кузнєцова, вул. Леніна (до ШГРП) | підземний сталевий Ǿ 152мм, довжиною 24 п.м |
| Шафовий газорегуляторний пункт.Херсонська область, Генічеський район, с. Щасливцеве, вул. Р. Кузнєцова, вул. Леніна | ШГРП з двома лініями редукування - 1 шт |
| Розподільний газопровід низького тиску.Херсонська область, Генічеський район, с. Щасливцеве, вул. Р. Кузнєцова, вул. Леніна (від ШГРП) | надземний сталевий Ǿ 127мм, довжиною 974 п.м |
| Розподільний газопровід високого тиску.Херсонська область, Генічеський район, с. Щасливцеве, вул. Комарова (кільцювання) (до ШГРП) | підземний сталевий Ǿ 57мм, довжиною 1,5 п.м., поліетиленовий Ǿ 63мм, довжиною 106 п.м.; надземна частина Ǿ 57мм, довжиною 3 п.м; кран надземний "батерфляй" - 1 шт. |
| Шафовий газорегуляторний пункт.Херсонська область, Генічеський район, с. Щасливцеве, вул. Комарова (кільцювання) (до ШГРП) | ШГРП з двома регуляторами тиску газу РДГ-50Н - 1шт. |
| Розподільний газопровід низького тиску.Херсонська область, Генічеський район, с. Щасливцеве, вул. Комарова (кільцювання) (від ШГРП) | підземний поліетиленовий Ǿ 90мм, довжиною 269,8 п.м; надземна частина Ǿ 89мм довжиною 29,6 п.м та Ǿ 57мм довжиною 2,8 п.м; кран "батерфляй" Ду80- 1шт |
| Розподільний газопровід високого тиску.Херсонська область, Генічеський район, с. Щасливцеве, вул. Комарова (до ШГРП) | підземний сталевий Ǿ 40мм, довжиною 20 п.м |
| Шафовий газорегуляторний пункт. Херсонська область, Генічеський район, с. Щасливцеве, вул. Комарова (до ШГРП) | ШГРП з регулятором тиску газу В-10 - 1шт. |
| Розподільний газопровід низького тиску.Херсонська область, Генічеський район, с. Щасливцеве, вул. Комарова (до ШГРП) | надземний сталевий Ǿ 40мм, довжиною 60 п.м |
| Розподільний газопровід високого тиску.Херсонська область. Генічеський район, с. Щасливцеве, вул. Морська. Гагаріна (до ШГРП) | підземний сталевий Ǿ 57мм. довжиною 50 п.м; надземна частина Ǿ 20мм, довжиною 1 п.м, ІФЗ Ду50-1шт; кран надземний шарів Ду20-1шт |
| Шафовий газорегуляторний пункт, Херсонська область, Генічеський район, с. Щасливцеве. вул. Морська, Гагаріна (до ШГРП) | ШГРП з двома регуляторами тиску газу К-70 - 1шт |
| Розподільний газопровід низького тиску.Херсонська область, Генічеський район, с. Щасливцеве, вул. Морська, Гагаріна (з ШГРП) | підземний сталевий Ǿ 57мм, довжиною 89 п.м та Ǿ 76мм, довжиною 32п.мнадземний сталевий Ǿ 57мм, довжиною 836 п.м та Ǿ 76мм, довжиною 584 п.м; кран надземний Ду50-4шт. |
| Розподільний газопровід низького тиску. Херсонська область, Генічеський район, с. Щасливцеве, вул. Леніна | надземний сталевий 057мм, довжиною 250 п.м |
| Розподільний газопровід низького тиску. Херсонська область. Генічеський район, с. Щасливцеве, вул. Радянська, вул. Р. Кузнєцова | надземний сталевий Ǿ 57мм, довжиною 998 п.м; Ǿ 76мм. довжиною 374 п.м; Ǿ 89мм, довжиною 219 п.м |
| Розподільний газопровід низького тиску. Херсонська область, Генічеський район, с. Щасливцеве. вул. Радянська, вул. Р. Кузнєцова (південна сторона) | підземний сталевий Ǿ 159мм, довжиною 110 п.м. Ǿ 57мм, довжиною 21 п.м |
| **1** | **2** |
| Розподільний газопровід високого тиску. Херсонська область, Генічеський район, с. Щасливцеве, вул. Морська (до ШГРП) | підземний сталевий Ǿ 89мм, довжиною 1200 п.м; надземний газопровід сталевий Ǿ 57мм, довжиною 40 п.м; Ǿ 40мм, довжиною 40 п.м; Ǿ 32мм,довжиною 30 п.м |
| Шафовий газорегуляторний пункт. Херсонська область. Генічеський район, с. Щасливцеве, вул. Морська | ШГРП з регулятором тиску газу РДІД-20 - 1 шт |
| Розподільний газопровід середнього тиску.Херсонська обл., Генічеський р-н, с. Генічеська Гірка | газопровід середнього тиску загальною довжиною 720 м, в тому числі:- підземний газопровід ПЕ Ǿ 90x5,2 мм — 590 м;- підземний газопровід ПЕ Ǿ 63x3,6 мм — 130 м; |
| Розподільний газопровід низького тиску.Херсонська обл.. Генічеський р-н, с. Щасливцеве, вул. Р. Кузнєцова | газопровід низького тиску загальною довжиною 398 м, в тому числі:- надземний газопровід сталевий Ǿ 57 мм — 257 м;- надземний газопровід сталевий Ǿ 57 мм — 141 м;засувка Ǿ 50 мм — 2 шт. |
| Розподільний газопровід низького тиску.Херсонська обл., Генічеський р-н, с-ще. Приозерне | газопровід низького тиску загальною довжиною 2041,7 м, в тому числі:- підземний газопровід ПЕ Ǿ 110 мм — 292 м;- підземний газопровід ПЕ Ǿ 125 мм — 65 м:- підземний газопровід ПЕ Ǿ 160 мм — 77 м;- підземний газопровід ПЕ Ǿ 63 мм — 1500 м;- підземний газопровід ПЕ Ǿ 90 мм — 100 м;- надземний газопровід сталевий Ǿ 89 мм — 7,7 м. |
| Газопровід по вул. Азовській в с. Генічеська Гірка Генічеського району Херсонської області (ж/б №68-112) | газопровід середнього тиску загальною довжиною 1531 м., втому числі:- підземний газопровід ПЕ Ǿ 90\*5,2 мм — 76 м;- підземний газопровід ПЕ Ǿ 63\*3,2 мм — 275 м;- підземний газопровід ПЕ Ǿ 75\*4,3 мм — 790 м;- підземний газопровід ПЕ Ǿ 50\*2,9 мм — 390 м. |
| Розподільний газопровід по вул. Азовській, вул. Виноградній, вул. 50років Перемоги в с. Генічеська Гірка Генічеського району Херсонськоїобласті | газопровід середнього тиску загальною довжиною 2117 м., в тому числі:- підземний газопровід середнього тиску ПЕ Ǿ 110\*6,3 мм — 282 м;- підземний газопровід середнього тиску ПЕ Ǿ 90\*5,2 мм — 216 м;- підземний газопровід середнього тиску ПЕ Ǿ 75\*4,3 мм — 454 м;- підземний газопровід середнього тиску ПЕ Ǿ 63\*3,6 мм — 1165 м. |
| Газопровід по вул. Миру – вул. Р. Кузнєцова в с. Щасливцеве Генічеського району Херсонської області | газопровід низького тиску загальною довжиною 176 м.. в тому числі:- надземний газопровід низького тиску ПЕ Ǿ 32\*3,0 мм — 50 м;- надземний газопровід низького тиску ПЕ Ǿ 50\*2,9 мм — 126 м. |
| Розподільний газопровід по вул. Сивашській у с. Щасливцеве, Генічеського району Херсонської області | газопровід високого тиску загальною довжиною 54 м., в тому числі:- підземний газопровід Ст Ǿ 57 мм — 54 м.газопровід низького тиску загальною довжиною 179 м., в тому числі:- надземний газопровід Ст Ǿ 89 мм — 179 м. |
| Розподільний газопровід по вул. Морська, вул. Набережна у с. Щасливцеве, Генічеського району Херсонської області | газопровід високого тиску загальною довжиною 8 м., в тому числі: - підземний газопровід ПЕ Ǿ 63\*5,8 мм — 8 м. |
|  | газопровід низького тиску загальною довжиною 257 м., в тому числі: - підземний газопровід ПЕ Ǿ 110\*6.3 мм — 257 м. |

Секретар сільської ради І. ПУЛЯЄВА